|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RWY (MAG)** | **Dimensions**  | **Surface** | **Strength** | **TORA** | **LDA**  |
| **15** (147)**33** (327) | 480 x 30m\* | BetonCONC | 5700 kg MPW | 480m | 480m  |
| **03** (027)**21** (207) | 371 x 20m | 371m | 371m |
| **06** (057)**24** (237) | 258 x 12m | 258m | 258m |
|  |  |  | HEL 10000 kg MPW |  |  |
| \* THR 15: 80x18m Beton, je 6m befestigter Streifen auf beiden Seiten\* THR 15: 80x18m CONC, 6m paved stripes on each side |

**Helgoland-Düne (EDXH) GND**

